|  |  |
| --- | --- |
| Energetická trieda | **A** |
| Účinnosť čistenia koberca | **D** |
| Účinnosť čistenia tvrdých povrchov | **B** |
| Emise prachu | **D** |

***MODELOVA RADA VC2100M***

**VC07M2110SR**

* bezvreckový vysávač
* **dvojkomorový systém**

**Cyclone-**Force **s Anti-Tangle** Trurbine

* príkon 700W
* objem nádoby 1,5 l – **jednoduche vysýpanie na jeden klik**
* teleskopická trubica s klik systémom
* Ovládanie výkonu na tele Zap./Vyp.
* hlučnosť 80dB
* **výstupný filter HEPA (**VCA-VH43)
* **Umývateľný filter + micro filter (**VCA-VM45P)
* **Prémiová** sacia hubica s prepínaním na tvrdé a kobercove povrchy (NB930) 280mm s klik systémom
* sacie príslušenstvo **2v1**– hubica do škár, prach
* akčný rádius 9 m
* samonavíjací kábel 6 m
* 360° otočná hadica
* farba červená
* vaha: 4.3kg

Rozmery zariadenia ( š x v x h v mm ): 272x243x398